装饰装修工程量预算方法与公式（大全）
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[bookmark: _GoBack]1、墙面涂乳胶漆

　　墙面涂乳胶漆用量m2＝周长×高＋顶面积－门窗面积＝（a＋b）×2×d＋a×b－门窗面积

[image: 点击在新窗口中浏览此图片]
墙面涂乳胶漆计算

　　2、地砖铺贴
　　所需地砖数量估算＝a/c×b/d（不能整除向上取整，考虑5%损耗）
　　所需地砖数量（块）细算＝axb/（（c+拼缝）X（d+拼缝））×（1＋损耗率）
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地砖铺贴计算
　3、地板铺贴
　　板基层、面层m2＝a×b
　　所需地板数量估算＝a/c×b/d（不能整除向上取整，考虑5%损耗）
　　所需地板数量（块）细算＝axb/（cXd）×（1＋损耗率）
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地板铺贴计算
　　4.涂料、油漆用量
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涂料、油漆用量计算
　　5、墙面砖铺贴
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墙面砖铺贴计算
　　6.油漆面计算
　　刷油漆面积按刷部位的面积或延长米乘系数。
　　①、墙裙油漆面计算方法：长×高（不含踢脚线高）
　　②、踢脚线油漆面计算方法：面积计算
　　③、橱、台油漆面计算方法：展开面积计算
　　④、窗台板油漆面计算方法：长×宽
　　单层木门油漆工程量m2＝刷油部位面积×系数
　　＝a×b×1
　　踢脚线漆工程量m2＝（a＋b）×2×e
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油漆面计算
　　7.吊顶
　如图所示：（满吊高低顶）
　　吊顶装饰工程量m2＝面层＋吊顶迭落
　　＝a×b＋c×4×d
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吊顶计算
　　8、顶棚计算
　　顶棚板材估算＝a/c×b/d（不能整除向上取整，考虑5%损耗）
　　顶棚板材用量（块）细算＝axb/（cxd）×（1＋损耗率）

[image: 点击在新窗口中浏览此图片]
顶棚计算
　　9.壁纸、地毯用料
　　壁纸、地毯用料＝使用面积×（1＋损耗率）
　　注：损耗率一般在10%－20%，壁纸斜贴损耗率一般为25%.
　　10.装修总造价
　　1基本项目：材料费＋人工费
　　2管理费：①×5%
　　3税金：（①＋②）×3.41%
　　4装修总造价：①＋②＋③
　　补充1.：
　　关于水泥黄沙的用量。（就是正规预算员也算不出来，一般根据经验估算）
　　一厨一卫，水泥20包左右，黄沙60包左右
　　一厨两卫，水泥30包左右，黄沙90包左右
　　补充2.
　　电线及电线管的用量（也是估算）
　　电管：二房70根三房130根
　　电线：二房700~900米，三房1200~1500米
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